**Техническа спецификация на предвидените за закупуване ДМА**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование на актива** | **Количество** | **Минимални технически и/или функционални характеристики[[1]](#footnote-1)** |
| **1.** | **Челни товарачи** | **2 бр.** | *Минимални технически и функционални характеристики:*  • Ширина – 1920 мм.  • Височина – 2640 мм.  • Товароподемност - 2500 кг.  • Граничен товар на преобръщане – 4100 кг.  • Макс. височина на товарене – 3120 мм.  • Скорост на движение - 20 км./ч  • Визуално показване позицията на кофата и вилиците  • Климатизация  • Система за дистанционно проследяване и мониторинг  *Допълнителни технически и функционални характеристики – предмет на оценка, но не са задължителни и не водят до отпадане на кандидата:*   * Палетни вилици 1000 мм.; * Хидравлична линия за допълнително прикачно оборудване; * Хидравличен бързосменник; * Ъгъл на кофата в прибрано състояние спрямо повърхността мин. 50 градуса; * Задвижване - 4х4х4 Хидростатично (завиващи 4 колела); * Постоянен полезен товар независимо от ъгъла на завиване. |

**С оглед спазването на изискванията на чл. 48 на ЗОП към минимални и допълнителните технически и функционални характеристики, където е записана информация, насочваща към конкретен модел, източник, процес, търговска марка, патент или друго подобно, което би довело до облагодетелстването или елиминирането на определени лица или продукти в процедурата, след посочването и се добавят думите „или еквивалентно“. Крайният получател ще допусне и оцени предложени от кандидат по-добри характеристики.**

1. [↑](#footnote-ref-1)