**Техническа спецификация на предвидените за закупуване ДМА**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование на актива** | **Количество** | **Минимални технически и/или функционални характеристики[[1]](#footnote-1)** |
| **1.** | **Газокари** | **2 бр.** | • Товароподемност – 3500 кг• Изнесен център на тежестта – 500 мм• Височина на товарене – 4500 мм• Свободен ход (без да се разгъват мачтите) – 100 мм• Размер на вилиците – 1070x125x50 мм• Наклон на мачтите – Напред/Назад – 6/12°• Тип гориво – Бензин/Газ• LCD дисплей, даващ информация за всички работни параметри |
| **2.** | **Прес-контейнери** | **10 бр.** | • Обем – 20 м3• Време за един цикъл – не повече от 90 сек.• Сила на пресоване – 380 kN• GPS система за визуализация |
| **3.**  | **Контейнери с комуникационен модул** | **15 бр.** | • Комуникационен модул. GPS система за визуализация. • Обем – поне 30 м3• Размери 6500мм/2380мм/2250. |

С оглед спазването на изискванията на чл. 49 от ЗОП към минимални технически и функционални характеристики, където е записана информация, насочваща към конкретен модел, източник, процес, търговска марка, патент или друго подобно, което би довело до облагодетелстването или елиминирането на определени лица или продукти в процедурата, след посочването им се добавят думите „или еквивалентно“. Крайният получател ще допусне и оцени предложени от кандидат по-добри характеристики по съответната обособена позиция.

1. [↑](#footnote-ref-1)